**Návod na použití**

Pro čluny Jochym Marine model: JC220, JC249, JC299, JC 350

**Doporučení výrobce**

Celkový počet osob a celková váha by neměla překročit limity, které jsou uvedené na štítku.

**Bezpečnostní upozornění**

Vždy používejte záchranou bezpečnostní vestu. Buďte obeznámeni s lokálními lodními předpisy, zákony a vždy postupujte podle nich. Vždy zkontrolujte stav nafouknutého člunu před tím, než vyjedete na vodu a vždy nafoukněte člun na požadovaný tlak. Nikdy nedovolte dětem používat člun bez dozoru dospělé osoby. Nepožívejte během provozu alkohol ani jiné omamné látky. Nepřesahujte stanovené certifikované maximální kapacity člunu. Nepoužívejte kompresory, CO2 nebo stlačený vzduch za účelem nafouknutí člunu. Používejte pouze doporučené pumpy. Nikdy nespěte na člunu po dobu jízdy na něm.

**Všeobecné informace**

V návodě na použití není dostatečný prostor pro úplné obeznámení s bezpečnostními předpisy pro vodní sporty. Jestli je to potřebné zkontrolujte bezpečnostní pravidla ve vašem okolí. Informujte se na místní předpisy a možné nebezpečí týkající se plavby na člunu. Je vaší zodpovědností být si vědom veškerých předpisů. Pro všechny vodní sporty platí, že byste měli být dobrým plavcem.

**Instalace člunu**

Nafoukněte komory a postupujte od zadních komor k předním. Zkontrolujte tlak vždy před tím, než budete člun používat. Teplota vzduchu a povětrnostní podmínky mohou ovlivnit tlak nafukovaných výrobků. V chladném počasí může výrobek ztratit určitý tlak, protože vzduch se smršťuje. V případě že se toto stane, člun dofoukněte. V horkém počasí může naopak vzduch přibývat, resp. se roztahovat. Část vzduchu v tomto případě upusťte tak, aby nedošlo k přetlaku. NIKDY nepoužívejte motorové pumpy s vysokým tlakem které by mohly vést k nebezpečnému hazardu. Nikdy nestůjte na člunu po dobu nafukování. Po dobu nafukování nepokládejte člun na žádné předměty. Neotvírejte koncovku vzduchového ventilu po dobu používání člunu. Přesvědčte se, že máte ventil správně uzavřený dřív než začnete člun používat.

**Skladování**

Člun skladujte vždy v suchu. V případě, že člun delší dobu nepoužíváte, je potřeba jej skladovat a chránit před slunečními paprsky, mrazem a vlhkem. Nenechávejte člun delší dobu na přímém slunci. Při vysokých teplotách může dojít k poškození. Před uskladněním odstraňte veškeré nečistoty a skladujte jej v suchu. Člun v nafouklém stavu skladujte pouze s vyjmutou podlahou a zcela zbaven veškerých nečistot vně i uvnitř člunu. Pro prodloužení životnosti člunu je nutné tento alespoň 2x ročně naimpregnovat vhodnými prostředky pro PVC lodě.

**Zjištění úniku vzduchu a oprava**

Jestli máte pocit, že člun je trochu měkký, nemusí být důvodem únik vzduchu. Jestli byl člun nafouknutý přes den při teplotě vzduchu např. 32st. a v noci teplota klesne tak chladnější vzduch může způsobit oslabení vzduchu ve válci člunu a toto se může projevit až následující den ráno. V případě, že dojde k poškození člunu použijte na opravu lepící sadu která je součástí člunu, nebo lze použít lepidlo Bostic Vinicol 1527.

**Teplota materiálu PVC a teplota lepidla je odolná max. teplotě 65st.C**

Nafukovací člun JC220, JC249, JC299,JC350 byl navržen a vyroben ve shodě s následující normou:

EN ISO 6185-2 a směrnicí 2013/53/EU

EN ISO 6185-2 a směrnice 2018/EU

EN ISO 6185-2 a směrnice 2001/EU

Čluny s výkonem motoru 4,5kw-15kw

Konstrukční kategorie plavidla D-vnitrozemí: tento člun je konstruovaný pro plavby v chráněných pobřežních vodách, malých zálivech, jezerech, řekách a kanálech, kde je možné očekávat sílu větru do stupně 4 a charakteristická výška vlny do 0,3 m včetně, s občasnými vlnami do maximální výšky 0,5 m.

V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte společnost

CARP BROTHERS – JOCHYM MARINE

Michal Plichta, Na Parcelách 181, 25268 Středokluky **Datum Prodeje:**

Tel: +420 724109114

Mail: [info@carpbrothers.cz](mailto:info@carpbrothers.cz)

Návod k použití slouží jako záruční list. Záruční doba dle směrnic EU je 24 měsíců.